           Super78 - 78Hz Vertikalfrequenz fuer den Falcon030
           ==================================================

Dieses Programm fuer den AUTO-Ordner schaltet die Vertikalfrequenz auf 78Hz,
die Horizontalfrequenz auf ungefaehr 40kHz, den Pixeltakt auf ca 33MHz.
Dabei benutzt es undokumentierte Videoregister des Falcon, weshalb nicht
fuer Funktionsfaehigkeit garantiert werden kann.
Dabei laesst es sich nicht mehr durch irgendwelche Aufloesungsumschaltereien
beeinflussen, es ist also resident. (260 Bytes geopfert ...)

      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!                    W A R N U N G                       !!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!! Dieses Programm darf nur gestartet werden, wenn man    !!!
      !!! einen MultiSync Monitor, der obige Werte verkraftet,   !!!
      !!! angeschlossen hat! Fuer irgendwelche Schaeden sind     !!!
      !!! die Autoren keinesfalls verantwortlich zu machen!!!    !!!
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Geschrieben von:
Georg Acher, acher@informatik.tu-muenchen.de
Michael Eberl, eberl@informatik.tu-muenchen.de

PS: Wenn Sie Geldspenden taetigen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll
an uns!
