- Nuq (cvs 28/11/2001) pour Atari, v0.2 13/12/2001

Ceci est un portage de nuq (Quake sans le mode reseau) disponible sur
http://www.quakeforge.net . Il utilise SDL pour la video, le clavier et
la souris.

Il faut au minimum 8 Mo de mémoire libre. La version non FPU fonctionne
a partir du 68000, pour pouvoir l'essayer sur des emulateurs. La version
FPU fonctionne a partir d'un 68020.

- Variables d'environnement:

Video:
SDL_VIDEODRIVER=xbios (defaut) pour forcer l'usage du XBIOS
SDL_VIDEODRIVER=vdi pour forcer l'usage de la VDI
SDL_VIDEODRIVER=gem pour forcer l'usage du GEM

Le driver vdi est desactive sous un AES multitache, pour favoriser le
driver gem.

Clavier:
SDL_ATARI_EVENTSDRIVER=gemdos (defaut) pour forcer l'usage du GEMDOS
SDL_ATARI_EVENTSDRIVER=bios pour forcer l'usage du BIOS

- Autres fichiers necessaires, a recuperer depuis la version PC:
					
Fichier obligatoire:			Taille du fichier
id1/pak0.pak	Version shareware	18 276 119
Fichier facultatif:
id1/pak1.pak	Version enregistree	34 257 856

id1 est un sous-repertoire du repertoire ou se trouve l'executable.

-- 
Patrice Mandin

E-mail:	pmandin@caramail.com
Web:	http://www.multimania.com/pmandin
